|  |
| --- |
| **Fabricant**Brunner-Anliker, Swiss Made |
| **Modèle**Anliker LLe nouveau coupe-légumes de Brunner-Anliker ! Des matériaux et une technique ultramodernes pour une utilisation fiable dans la restauration professionnelle, la restauration rapide et les entreprises particulièrement sensibles à l'hygiène telles que les foyers et les hôpitaux. |



|  |
| --- |
| **Texte d'appel d'offre** |
| **Exécution**  | * Tête et lames de coupe en fibre de verre composite antimicrobienne
* Tête et poussoir amovibles sans outil, résistants au lave-vaisselle
* Travail de l'opérateur en position droite grâce à l'inclinaison ergonomique de l'appareil à 45°
* Fonctionnement sans interrupteur
* Capacité moyenne de coupe de 220kg/h
* Arrêt automatique de sécurité lorsque le poussoir est ouvert
* Protection de l'appareil par fusible fin
* Moteur à induction sans entretien, garantie de 5 ans sur le moteur et l'engrenage
 |
| **Fonction** | Couper, hacher, râper et moudre avec 40 variantes de coupe |
| **Capacité** | Jusqu'à 220 Kg/h |
| **Moteur** | Moteur à induction 0,26 kW |
| **Tension** | 230 V, 50 Hz, (231.01907)230 V, 50 Hz, (231.01901)115 V, 60 Hz, (231.01900)240 V, 50 Hz, (231.01902)230 V, 50 Hz, (231.01903)115 V, 60 Hz, (231.01905)115 V, 60 Hz, (231.01904)100 V, 50/60Hz, (231.01906) |
| **Surface au sol** | 250 x 315 x 540 mm |
| **Niveau de bruit** | 40 dB |
| **Poids** | 19 kg |
| **Certificats** | CE, CSA, UL, TÜV |
| **Plan et dimensions (en cm) :**  |  |

**Accessoires**

|  |
| --- |
| **Double Shot Set** |
| Ein Bild, das elektronisch enthält.  Automatisch generierte Beschreibung |
| Utilisation pour l'alimentation continue, pour l'Anliker L en fibre de verre composite, avec poussoir standard |

**Recommandation programme de disques standard**

|  |
| --- |
| **Kit Star (5 disques)** |
| Coupe fine 1 mm | F1 |
| Coupe épaisse 3 mm | G3 |
| Coupe tomates 5 mm | TO |
| Julienne 2 mm | S2 |
| Râpe | Nr. 0 |

**Aperçu des tranches**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tranches fines** | **Art. Nr.** |
| Coupe fine 1 mm | F1 | 232.01801 |
| Coupe fine 2mm | F2 | 232.01802 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Text enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Julienne** | **Art. Nr.** |
| Julienne 1,5mm | S1,5 | 232.01822 |
| Julienne 2 mm | S2 | 232.01823 |
| Julienne 3mm | S3 | 232.01824 |
| Julienne 8mm | S8 | 232.01826 |
| Julienne 12mm | S12 | 232.01827 |
| Julienne 16mm | S16 | 232.01828 |

|  |
| --- |
| **Support de disques** |
| Ein Bild, das Text enthält.  Automatisch generierte Beschreibung |
| Support pour 6 disques de coupe 180 mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Essen, Gericht, Gemüse enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Lame courbe** | **Art. Nr.** |
| Lame courbe 1,5 mm | SM 1,5 | 232.01815 |
| Lame courbe 2,5mm | SM 2,5 | 232.01816 |
| Lame courbe 3,5mm | SM 3,5 | 232.01817 |
| Lame courbe 4,5mm | SM 4,5 | 232.01818 |
| Lame courbe 5,5 mm | SM 5,5 | 232.01819 |
| Lame courbe 6,5mm | SM 6,5 | 232.01820 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Coupe épaisse** |  |
| Coupe épaisse 3 mm | G3 | 232.01803 |
| Coupe épaisse 4mm | G4 | 232.01804 |
| Coupe épaisse 6mm | G6 | 232.01809 |
| Coupe épaisse 8mm | G8 | 232.01806 |
| Coupe épaisse 10mm | G10 | 232.01807 |
| Coupe épaisse 12mm | G12 | 232.01808 |
| Coupe épaisse 20mm | G20 | 232.01812 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Text enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Allumettes** | **Art. Nr.** |
| Allumettes 4 mm | PA 4 | 232.01831 |
| Allumettes 4 mm (fromage) | PA 4 K | 232.01832 |
| Allumettes 5mm | PA 5 | 232.01833 |
| Allumettes 6mm | WS | 232.01836 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das drinnen, angeordnet, mehrere enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Coupe tomates** | **Art. Nr.** |
| Coupe tomates 5 mm | TO | 232.01814 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Coupe ultrafine** | **Art. Nr.** |
| Coupe ultrafine 0,5 mm | HS | 232.01821 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Essen, Gemüse, verschieden, frisch enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Cubes** | **Art. Nr.** |
| Cubes 6 mm | W 6 | 232.01326 |
| Cubes 8mm | W 8 | 232.01327 |
| Cubes 10mm | W 10 | 232.01328 |
| Cubes 14mm | W 14 | 232.01329 |
| Cubes 20mm | W 20 | 232.01333 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Demidov** | **Art. Nr.** |
| Demidov 5 mm | SU 5 | 232.01843 |
| Demidov 7mm | SU 7 | 232.01844 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Text enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Bâtonnets** | **Art. Nr.** |
| Bâtonnets 6 mm | BT 6 | 232.01852 |
| Bâtonnets 7mm | BT 7 | 232.01853 |
| Bâtonnets 8mm | BT 8 | 232.01854 |
| Bâtonnets 10mm | BT 10 | 232.01855 |
| Pommes Frites 10mm | PF 10 | 232.01857 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Teller enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Râpe** | **Art. Nr.** |
| Râpe 13 mm | No. 000 | 232.01931 |
| Râpe 11 mm | No. 00 | 232.01930 |
| Râpe 9 mm | No. 0 | 232.01900 |
| Râpe 7mm | No. 1 | 232.01901 |
| Râpe 6 mm | No. 2 | 232.01902 |
| Râpe 5 mm | No. 3 | 232.01903 |
| Râpe 4,2 mm | No. 4 | 232.01904 |
| Râpe 3,8 mm | No. 6 | 232.01906 |
| Râpe 3 mm | No. 7 | 232.01907 |
| Râpe 2,5 mm | No. 9 | 232.01909 |
| Râpe 2,25 mm | No. 10 | 232.01910 |
| Râpe 2 mm | No. 11 | 232.01911 |
| Râpe 1,8 mm | No. 12 | 232.01912 |
| Râpe 1,5 mm | No. 13 | 232.01913 |
| Parmesan | No. 14 | 232.01914 |
| Curly 4 mm | No. 17 | 232.01917 |
| Fondue 16 mm | No. 19 | 232.01919 |
| Universelle 2,5 mm | No. 23 | 232.01923 |
| Noix 2 mm | No. 24 | 232.01924 |