|  |
| --- |
| **Hersteller**  Brunner-Anliker, Swiss Made |
| **Modell**  GSM5 Star  Der ideale Gemüseschneider mit bis zu 50 verschiedenen Schnittvarianten für Gastronomie, Catering, Kreuzfahrtschiffe, Gemeinschaftsverpflegung, Heime und Spitäler bis circa 300 Mahlzeiten. |

Ein Bild, das Mikroskop enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausschreibungstext** | |
| **Ausführung** | * Komplett aus massivem Edelstahlguss – HACCP-konform * Drehbarer Einfüllstutzen rechts zum Schneiden von Brunoises und Gaufrettes * Aufsatzkopf und Stössel werkzeuglos entfernbar * Tragegriff auf der Rückseite * 2.5m Elektrokabel * Aufrechte Arbeitsweise des Bedieners durch ergonomisch optimalen 45 ° Gerätewinkel * Schneideleistung durchschnittlich 150 kg/h * Automatische Sicherheitsabschaltung bei geöffnetem Stössel * Geräte-Absicherung mittels Feinsicherung * Wartungsfreier Induktionsmotor, 5 Jahre Garantie auf Motor und Getriebe |
| **Funktion** | Schneiden, Zerkleinern, Reiben und Mahlen in bis zu 50 Schnittvarianten |
| **Kapazität** | Bis zu 150 Kg/h |
| **Motor** | Induktionsmotor 0.26 kW |
| **Spannung** | 230 V, 50 Hz, (231.01801)  230 V, 50 Hz, (231.01803)  230 V, 50 Hz, (231.01810)  230 V, 60 Hz, (231.01814)  220V, 60 Hz, (231.01833)  115 V, 60 Hz, (231.01836)  115 V, 60 Hz, (231.01831)  230 V, 50 Hz, (231.01839)  230 V, 50 Hz, (231.01821)  230 V, 50 Hz, (231.01823)  230 V, 50 Hz, (231.01811)  230 V, 60 Hz, (231.01815)  220V, 60 Hz, (231.01834)  115 V, 60 Hz, (231.01832) |
| **Standfläche** | 250 x 315 x 525 mm |
| **Lautstärke** | 40 dB |
| **Gewicht** | 21.5 Kg |
| **Zertifikate** | CE, CSA, UL |
| **Zeichnung und Masse (in cm):** |  |

**Zubehör**

|  |
| --- |
| **Boxensystem** |
|  |
| Boxensystem B 2 bestehend aus 6 kleinen und  1 grossen Box, für Schneidscheiben Ø 180 mm |

**Empfehlung Standardscheiben-Set**

|  |  |
| --- | --- |
| **Star Kit (5 Scheiben)** | |
| Feinschnitt 1mm | F1 |
| Grobschnitt 3mm | G3 |
| Juliennes 2mm | S2 |
| Rösti Raffelscheibe | Nr. 0 |
| Brunoises 3mm | BR3 |
| Drehstössel GSM5 Star |  |

**Scheibenübersicht**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Feinschnitt** | **Art. Nr** |
| Feinschnitt 1mm | F1 | 232.01801 |
| Feinschnitt 2mm | F2 | 232.01802 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Text enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Julienne** | **Art. Nr.** |
| Juliennes 1.5mm | S 1.5 | 232.01822 |
| Juliennes 2mm | S 2 | 232.01823 |
| Juliennes 3mm | S 3 | 232.01824 |
| Juliennes 8mm | S 8 | 232.01826 |
| Juliennes 12mm | S 12 | 232.01827 |
| Juliennes 16mm | S 16 | 232.01828 |

|  |
| --- |
| **Drehstössel** |
|  |
| Drehstössel zu Gemüseschneidemaschine  GSM5 Star Ø 180 mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Essen, Gericht, Gemüse enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Sichelmesser** | **Art. Nr.** |
| Sichelmesser 1.5mm | SM 1.5 | 232.01815 |
| Sichelmesser 2.5mm | SM 2.5 | 232.01816 |
| Sichelmesser 3.5mm | SM 3.5 | 232.01817 |
| Sichelmesser 4.5mm | SM 4.5 | 232.01818 |
| Sichelmesser 5.5 mm | SM 5.5 | 232.01819 |
| Sichelmesser 6.5mm | SM 6.5 | 232.01820 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Brunoises** | **Art. Nr.** |
| Brunoises 2mm | BR 2 | 232.01838 |
| Brunoises 3mm | BR 3 | 232.01839 |
| Brunoises 4mm | BR 4 | 232.01840 |
| Brunoises 5mm | BR 5 | 232.01841 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Text enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Bâtonnets** | **Art. Nr.** |
| Bâtonnets 6mm | BT 6 | 232.01852 |
| Bâtonnets 7mm | BT 7 | 232.01853 |
| Bâtonnets 8mm | BT 8 | 232.01854 |
| Bâtonnets 10mm | BT 10 | 232.01855 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pommes Frites** | **Art. Nr.** |
| Pommesfrites 10mm | PF 10 | 232.01857 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das drinnen, angeordnet, mehrere enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Tomatenschnitt** | **Art. Nr.** |
| Tomatenschnitt 5mm | TO | 232.01814 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Hobelschnitt** | **Art. Nr.** |
| Hobelschnitt 0.5mm | HS | 232.01821 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Demidov** | **Art. Nr.** |
| Demidov 5mm | SU 5 | 232.01843 |
| Demidov 7mm | SU 7 | 232.01844 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Gaufrettes** | **Art. Nr.** |
| Gaufrettes 2mm | PG2 | 232.01856 |
| Gaufrettes 4mm | PG4 | 232.01848 |
| Gaufrettes 6mm | PG6 | 232.01849 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Essen, Gemüse, verschieden, frisch enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Würfelmesser** | **Art. Nr.** |
| Cubes 6 mm | W 6 | 232.01326 |
| Cubes 8 mm | W 8 | 232.01327 |
| Cubes 10 mm | W 10 | 232.01328 |
| Cubes 14 mm | W 14 | 232.01329 |
| Cubes 20 mm | W 20 | 232.01333 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Text enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Allumettes** | **Art. Nr** |
| Allumettes 4mm | PA 4 | 232.01831 |
| Allumettes 4mm (Käse) | PA 4 K | 232.01832 |
| Allumettes 5mm | PA 5 | 232.01833 |
| Allumettes 6mm | WS | 232.01836 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Grobschnitt** | **Art. Nr.** |
| Grobschnitt 3mm | G3 | 232.01803 |
| Grobschnitt 4mm | G4 | 232.01804 |
| Grobschnitt 6mm | G6 | 232.01809 |
| Grobschnitt 8mm | G8 | 232.01806 |
| Grobschnitt 10mm | G10 | 232.01807 |
| Grobschnitt 12mm | G12 | 232.01808 |
| Grobschnitt 20mm | G20 | 232.01812 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Teller enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Raffel** | **Art. Nr.** |
| Raffel 13 mm | No 000 | 232.01931 |
| Raffel 11 mm | No. 00 | 232.01930 |
| Raffel 9 mm | No. 0 | 232.01900 |
| Raffel 7mm | No. 1 | 232.01901 |
| Raffel 6 mm | No. 2 | 232.01902 |
| Raffel 5 mm | No. 3 | 232.01903 |
| Raffel 4.2 mm | No. 4 | 232.01904 |
| Raffel 3.8 mm | No. 6 | 232.01906 |
| Raffel 3 mm | No. 7 | 232.01907 |
| Raffel 2.5 mm | No. 9 | 232.01909 |
| Raffel 2.25 mm | No. 10 | 232.01910 |
| Raffel 2 mm | No. 11 | 232.01911 |
| Raffel 1.8 mm | No. 12 | 232.01912 |
| Raffel 1.5 mm | No. 13 | 232.01913 |
| Parmesan | No. 14 | 232.01914 |
| Curly 4 mm | No. 17 | 232.01917 |
| Fondue 16 mm | No. 19 | 232.01919 |
| Universal 2.5 mm | No. 23 | 232.01923 |
| Nuss fein 2 mm | No. 24 | 232.01924 |
| Tempura 2 mm | No. 26 | 232.01926 |